Máquinas de Estados

Multímetro

Apagado

If(interruptor==Off)

If(interruptor==ON)

LCD Off

LCD ON

Salida Estándar

If(ADC0>0 && MODE==V)

Multimetro

Encendido

If(ADC2>0 && MODE==R)

Mostrar el valor

Indicar que se mide con v

Mostrar el valor

Indicar que se mide con R

If(ADC1>0 && MODE==A)

Mostrar el valor

Indicar que se mide con A